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Блочные комплектные трансформаторные подстанции (БКТП) предназначены для приема электрической энергии трехфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 - 10 кВ, её транзита (проходного типа), преобразования в напряжение 0,4 кВ и распределения её потребителям различных отраслей народного хозяйства, промышленных предприятий, жилищно-коммунальных и общественных объектов, а также коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки.
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Структура условного обозначения  БКТП
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Вид климатического исполнения 


Исполнение выводов низшего напряжения (НН):
В – воздушный, 
К - кабельный
ВК - воздушно-кабельный



Исполнение выводов высшего напряжения (ВН): В – воздушный, К - кабельный


Тип: Т - тупиковая, П - проходная


Номинальное напряжение трансформатора на стороне НН, кВ


Номинальное напряжение трансформатора на стороне ВН, кВ


Мощность силового трансформатора, кВА


Количество трансформаторов 
(при одном трансформаторе количество 
не указывается»



Конструктивное исполнение БКТП:
В – установка внутри помещений
С - столбовые
М - в металлической оболочке
МУ - в металлической утепленной оболочке 
Б – в бетонной оболочке







Блочная комплектная трансформаторная 
подстанция серии БКТП 
Производитель ООО «ЭлектроГрадСервис»




Пример записи при заказе двух трансформаторной  блочной комплектной трансформаторной подстанции серии БКТП в бетонной оболочке мощностью 400 кВА, класса напряжения 10 кВ, на номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, тупиковой, с кабельным вводом ВН и кабельными выводами НН, климатического исполнения У категории размещения 1:

БКТПБ-2*400/10/0,4/Т/К/К-У1 ТУ BY 191324993.009- 2013. 
